Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Rady Sądownictwa WA 2400-1/20 (PN-1) 

Załącznik nr 1A do SIWZ

	





              pieczęć przedsiębiorstwa


FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu na Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Rady Sądownictwa dla części I zamówienia


A) DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………..……….........……...
…………………………………………………………………………………………......…..…...
Adres korespondencyjny …………………………………………………………….......…………
Województwo: ………………………………. Powiat ……………………………….............…...
tel.: …………………………………………… e-mail........………………………………………
REGON: …………………………………….. NIP: …………………………………..

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………….
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
tel.:  	……………………………….
e-mail: ……………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………..	

Wykonawca jest mikro/małym/średnim/dużym[footnoteRef:1] przedsiębiorcą zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia  6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.). [1:  niepotrzebne skreślić] 


B) Formularz (cena, gwarancja)
	Lp.
	Towar/usługa
	Nazwa oferowanego towaru/usługi[footnoteRef:2] [2:  Wykonawca winien wskazać nazwę produktu, model i numer produktu (p/n)] 

	ilość
(szt.)
	cena jednostkowa brutto
	wartość brutto
	Gwarancja
w miesiącach[footnoteRef:3] [3:  Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia co najmniej na okres minimalny wskazany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia dla każdej części przedmiotu zamówienia] 


	1.
	Komputer
	
	25
	
	
	

	2. 
	Laptop
	
	40
	
	
	

	3. 
	Monitor 24’’
	
	18
	
	
	

	4. 
	Zarządzalny switch 48 portowy
	
	5
	
	
	

	5. 
	Drukarka laserowa mono
	
	6
	
	
	

	6. 
	Drukarka laserowa mono
	
	2
	
	
	

	7.
	KVM over IP 16 port.
	
	1
	
	
	

	8.
	KVM over IP 8 port.
	
	1
	
	
	

	9.
	Switch 8x1GB
	
	5
	
	
	

	10.
	Zestaw mysz i klawiatura bezprzewodowa
	
	16
	
	
	

	11.
	Pendrive 64GB
	
	20
	
	
	

	12.
	Hub USB 3.0
	
	3
	
	
	

	13.
	Dysk SSD
	
	5
	
	
	

	14.
	CPen
	
	6
	
	
	

	15.
	Dysk SATA m.2
	
	3
	
	
	

	16.
	Pamięci SO-DIMM DDR4
	
	6
	
	
	

	17.
	Pamięci DIMM DDR4
	
	4
	
	
	

	18.
	Przejściówka USB-RS232(com)
	
	2
	
	
	brak obowiązku udzielenia gwarancji przez Zamawiającego

	19.
	Przejściówka USB - serial RJ45
	
	2
	
	
	

	20.
	Przejściówka USB – SATA
	
	2
	
	
	

	21.
	Patchcord 5m
	
	25
	
	
	

	22.
	Patchcord 10m
	
	25
	
	
	

	23.
	Kabel USB A/A 3m
	
	50
	
	
	

	24.
	Kabel DisplayPort – HDMI
	
	10
	
	
	

	25.
	Płyty DVD
	
	200
	
	
	

	26.
	Podkładka pod mysz i nadgarstek
	
	3
	
	
	

	27.
	Klawiatury
	
	20
	
	
	

	28.
	Myszy
	
	20
	
	
	

	29.
	Mysz pionowa 
	
	2
	
	
	

	30.
	Uchwyt monitorowy
	
	7
	
	
	

	31.
	oprogramowanie biurowe
	
	30
	
	
	



C) ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferujemy realizację zamówienia za łączną cenę ofertową: …………………….. zł netto/............................................ zł brutto.
Słownie: ....................................................................................................................................................zł netto/.......................................................................................................................................................... zł brutto.

Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.


D) OŚWIADCZENIA:
1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 45 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z SIWZ oraz projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert,
5. Niezwłocznie będę/będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną,
6. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty.
7. Oświadczamy, iż posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wiedzę do realizacji przedmiotu zamówienia.

E) ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto;
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest Pani / Pan ……………………………………………………………..
e-mail: ……………………….........……….	tel.: ………………………………….;
	
F) PODWYKONAWCY:
Podwykonawcy/om zamierzam/y zlecić następującą/e część/ci zamówienia:
   a) …………………………………………………………………………………………
   b) …………………………………………………………………………………………
   c) …………………………………………………………………………………………
	(jeżeli jest to możliwe, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)

G) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [footnoteRef:4] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[footnoteRef:5] [4:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ]  [5:  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 


H) SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) 	
2) ………………………………………………………………………………………….	
3) 	
4) 	
Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
1) ……………………………………………………………………………………….	
2) ………………………………………………………………………………………..
3) 	
4) 	

							
Oferta została złożona na …… kolejno ponumerowanych stronach.


..................................................................
Data i podpis osoby uprawnionej do występowania 
w imieniu Wykonawcy



















Załącznik nr 1B do SIWZ

	





              pieczęć przedsiębiorstwa

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu na Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Rady Sądownictwa dla części II zamówienia

A) DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………..……….........……...
…………………………………………………………………………………………...........…..…...
Adres korespondencyjny ……………………………………………………………...........…………
Województwo: ………………………………. Powiat …………………………………..............…...
tel.: …………………………………………… e-mail........……………………………..……………
REGON: …………………………………….. NIP: …………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………….
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
tel.:  	……………………………….
e-mail: ……………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………..	

Wykonawca jest mikro/małym/średnim/dużym[footnoteRef:6] przedsiębiorcą zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia  6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.). [6:  niepotrzebne skreślić] 



B) ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferujemy realizację zamówienia za łączną cenę ofertową: …………………….. zł netto/............................................ zł brutto.
Słownie: ....................................................................................................................................................zł netto/.......................................................................................................................................................... zł brutto.

Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.


C) GWARANCJA:
Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………… (słownie:........................................) miesięcy. 
(Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia co najmniej na okres minimalny 36 miesięcy wskazany przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia)


D) WSPARCIE TECHNICZNE NA OPROGRAMOWANIE WIRTUALIZACYJNE:
Zobowiązujemy się udzielić Wykonawcy telefonicznego wsparcia technicznego na okres ................. (słownie:........................................) miesięcy.

E) OŚWIADCZENIA:
1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od podpisani umowy z Zamawiającym.
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z SIWZ oraz projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert,
5. Niezwłocznie będę/będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną,
6. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty.
7. Oświadczamy, iż posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wiedzę do realizacji przedmiotu zamówienia.

F) ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto;
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest Pani / Pan …………………………………………………………….. 
e-mail: ……………………………….	tel.: ………………………………….
	
G) PODWYKONAWCY:
Podwykonawcy/om zamierzam/y zlecić następującą/e część/ci zamówienia:
   a) …………………………………………………………………………………………
   b) …………………………………………………………………………………………
   c) …………………………………………………………………………………………
	(jeżeli jest to możliwe, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)

H) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:7] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*[footnoteRef:8] [7:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  ]  [8:  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 


I) SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) 	
2) ………………………………………………………………………………………….	
3) 	
4) 	
Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
1) ……………………………………………………………………………………….	
2) ………………………………………………………………………………………..
3) 	
4) 	

							
Oferta została złożona na …… kolejno ponumerowanych stronach.



..................................................................
Data i podpis osoby uprawnionej do występowania 
w imieniu Wykonawcy









Załącznik nr 1C do SIWZ

	





              pieczęć przedsiębiorstwa

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu na Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Rady Sądownictwa dla części III zamówienia

A) DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………..……….........……...
…………………………………………………………………………………………......…..…...
Adres korespondencyjny …………………………………………………………….......…………
Województwo: ………………………………. Powiat ……………………………….............…...
tel.: …………………………………………… e-mail........………………………………………
REGON: …………………………………….. NIP: …………………………………..

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………….
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
tel.:  	……………………………….
e-mail: ……………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………..	

Wykonawca jest mikro/małym/średnim/dużym[footnoteRef:9] przedsiębiorcą zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia  6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.). [9:  niepotrzebne skreślić] 



B) ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferujemy realizację zamówienia za łączną cenę ofertową: …………………….. zł netto/............................................ zł brutto.
Słownie: ....................................................................................................................................................zł netto/.......................................................................................................................................................... zł brutto.

Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

D) POMOC TECHNICZNA:
Udzielamy pomocy technicznej na przedmiot zamówienia w okresie udzielonej licencji tak/nie[footnoteRef:10]. [10:  niepotrzebne skreślić] 



E) FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWE:
Wykonawca oferuje oprogramowanie zarządzające, które zawiera wszystkie wskazane przez Zamawiającego w SIWZ funkcjonalności dodatkowe tak/nie[footnoteRef:11]. [11:  niepotrzebne skreślić] 


F) OŚWIADCZENIA:
1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od podpisani umowy z Zamawiającym.
2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z SIWZ oraz projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert,
5. Niezwłocznie będę/będziemy potwierdzać fakt otrzymania od Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną,
6. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty.
7. Oświadczamy, iż posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wiedzę do realizacji przedmiotu zamówienia.

G) ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto;
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest Pani / Pan …………………………………………………………….. 
e-mail: ……………………………….	tel.: ………………………………….
	
H) PODWYKONAWCY:
Podwykonawcy/om zamierzam/y zlecić następującą/e część/ci zamówienia:
   a) …………………………………………………………………………………………
   b) …………………………………………………………………………………………
   c) …………………………………………………………………………………………
	(jeżeli jest to możliwe, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)

I) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:12] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*[footnoteRef:13] [12:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  ]  [13:  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 


J) SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) 	
2) ………………………………………………………………………………………….	
3) 	
4) 	
Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
1) ……………………………………………………………………………………….	
2) ………………………………………………………………………………………..
3) 	
4) 	

							
Oferta została złożona na …… kolejno ponumerowanych stronach.



..................................................................
Data i podpis osoby uprawnionej do występowania 
w imieniu Wykonawcy





Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Rady Sądownictwa Nr WA 2400-1/20 (PN-1) 
działając w imieniu Wykonawcy: ........................................................................................
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. 2019 r., poz. 1950 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358);
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej dwa zamówienia: 
A) dla Części I: o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi udzielanego zamówienia, za które uznane będą zamówienia obejmujące dostawę sprzętu komputerowego.
B) dla Części II: o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi udzielanego zamówienia, za które uznane będą zamówienia obejmujące dostawę macierzy wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem.
C) dla Części III: o wartości nie mniejszej niż 8.000 zł brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi udzielanego zamówienia.

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….,
	 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: nip/pesel, KRS/CEiDG) 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

      ..............................................................
Data i podpis osoby uprawnionej do występowania
 w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 3 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I: Dostawa sprzętu i programowania komputerowego

1. Komputer – 25 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej
	

	Obudowa
	Obudowa typu Small Form Factor o maksymalnej sumie wymiarów 68 cm posiadająca min. 1 szt półki zew. 5,25” na napęd optyczny typu SLIM i 1 wewnętrzne miejsce na montaż dysku 3,5” lub 2 x 2,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producent. Waga komputera max 5,5 kg
Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 87%
	

	Procesor
	Min. 4-rdzeniowy, min 3,60GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8430 punktów. Do oferty należy dołaczyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ
	

	Dysk twardy
	min. 256GB m.2 2280 PCIe NVMe
	

	Pamięć RAM
	min. 8 GB  typ DDR4 z możliwością rozbudowy do 32GB
minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę
	

	Częstotliwość szyny pamięci
	min. 2666 MHz
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 oraz dla rozdzielczości 4096x2304@60Hz osięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1340 punktów.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ
	

	Karta muzyczna
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik
	

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbit/s
	

	Złącza płyty głównej
	- min. 2 slot PCI-Express w tym min. 1 PCI-Express x16
- min. 2 gniazda dla pamięci RAM 
	

	Porty
	- przedni panel min. 4 porty USB w tym min. 1 port USB 3.0 lub 3.1 
- tylny panel min. 4 porty USB w tym min. 2 porty USB 3.0 lub 3.1, DVI-D i Display Port lub 2x Display Port
porty audio COMBO – z przodu obudowy
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora, prędkości procesora, 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności
	

	Bezpieczeństwo
	Komputer wspierający standard Trusted Platform Module (TPM v 2.0) (firmware)
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
	

	Certyfikaty i standardy
	- certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
 - deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
 - komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
	

	Wyposażenie
	klawiatura USB, mysz optyczna USB, wszelkie niezbędne okablowanie do pełnego funkcjonowania komputera
	

	Gwarancja
	min. 36 miesięcy.
W okresie trwania gwarancji uszkodzony dysk twardy będzie wymieniany bezpłatnie na nowy po przekazaniu przez Zamawiającego numeru seryjnego dysku (uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego).
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



2. Laptop – 40 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
	

	Typ  laptopa
	Biznesowy
	

	Procesor
	Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, niskonapięciowy, o typowym TDP na poziomie 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,1 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 4 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4276 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Ekran
	o rozdzielczości:
FHD (1920x1080) IPS w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 250 nitów, kontrast 600:1
	

	Karta Graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1240 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
	

	Pamięć RAM
	8GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 32GB
	

	Karta Sieciowa
	min. 10/100/1000 Mbps
	

	Dysk Twardy
	Min. 256 GB SSD M.2 NVMe, możliwość instalacji dodatkowego dysku 2,5”
	

	Porty
	- min. 3 szt. USB w tym min. 2 szt. 3.0 lub USB 3.1
- RJ-45
- min. 1 złącze słuchawkowe stereo + złącze mikrofonowe (COMBO audio)
	

	Karta Bezprzewodowa
	WiFi IEEE 802. n/ac
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD wraz mikrofonem
	

	Dodatkowo
	- Bluetooth,
- Torba na laptop usztywniona, dopasowana do rozmiaru laptopa.
	

	Wyposażenie dodatkowe - Stacja dokująca/replikator portów
	- dedykowana, tego samego producenta co proponowany laptop
- porty: rj45, min 2 szt. USB, min. 2 porty wideo (2xDisplayPort lub 1xDisplayPort i 1xDVI)
- funkcja ładowania i zasilania laptopa bez potrzeby wykorzystywania oryginalnej ładowarki
	

	Dopuszczalne kolory obudowy
	Srebrny, czarny, szary
	

	Waga
	Nie więcej niż 2,3 kg bez baterii.
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	3-cell, 45WHr, Li-ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 8 godzin, zasilacz o mocy min. 65W
	

	Certyfikaty i standardy
	- certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
 - deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
 - komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
	

	Gwarancja
	min. 36 miesięcy.
W okresie trwania gwarancji uszkodzony dysk twardy będzie wymieniany bezpłatnie na nowy po przekazaniu przez Zamawiającego numeru seryjnego dysku (uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego).
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



3. Monitor 24’’ – 18 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Obudowa
	regulacja wysokości ekranu
	

	Rodzaj matrycy
	IPS lub VA
	

	Przekątna ekranu
	23.8’’ – 24’’
	

	Rozdzielczość matrycy
	min. 1920x1080
	

	Proporcje obrazu
	16x9 lub 16x10
	

	Jasność
	min. 250 cd/m2
	

	Kontrast
	min.1000:1
	

	Czas reakcji matrycy
	maks. 5 ms
	

	Kąt widzenia (poziom)
	min. 178 stopni
	

	Kąt widzenia (pion)
	min. 178 stopni
	

	Złącza
	- min. 1 złącze DisplayPort oraz mini 1 złącze DisplayPort lub HDMI lub DVI
- min. 2 porty USB
	

	Standard VESA
	100x100
	

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa
	

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	

	PIVOT
	tak
	

	Cechy dodatkowe
	- Wbudowany koncentrator USB 3.0
- Wbudowane głośniki lub dodatkowe, montowane na obudowie monitora, dedykowane przez producenta 
	

	Wyposażenie
	- Kabel USB A-B 3.0
- kabel zasilający
- kabel DisplayPort - DisplayPort min. 2m
	

	Gwarancja
	min. 36 miesięcy, monitor LCD podlega wymianie jeżeli w całym obszarze matrycy występuje choć jedna wada (nie może wystąpić nawet jeden stale świecący lub nie świecący piksel bądź subpiksel)
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



4. Zarządzalny switch 48 portowy – 5 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Obudowa
	Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz, wentylatory o zmiennej prędkości, możliwość instalacji drugiego wewnętrznego, redundantnego zasilacza typu Hot-Swap.
	

	Porty
	Minimum 48  portów RJ45 10/100/1000Mb 
Minimum 2 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+
Dodatkowo minimum 2 porty 1GbE wspierające wkładki SFP (dopuszcza się porty typu combo), 
Dwa porty do połączenia przełączników w stos 
Minimum 1 port USB do konfiguracji przełącznika, 1 port RJ45 do portu konsoli
Wolny slot umożliwiający instalację dodatkowego modułu typu hot-swap, do wyboru
- moduł 2-porty 10 Gigabit BASE-T RJ-45
- moduł 2-porty 10 Gigabit SFP+
Wsparcie dla technologii Energy Efficient Ethernet
	

	Wydajność przełącznika
	Minimum 32000 adresów MAC
Przepustowość min 176Gbit/s
Pamięć flash min. 256MB
Pamięć RAM min. 1GB
	

	Funkcjonalność warstwy II
	Obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci VLAN
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad)
Zgodność ze standardami wyspecyfikowanymi poniżej:
802.1AB LLDP
802.1D Bridging, Spanning Tree
802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging,GVRP
802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)
802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)
802.1X Network Access Control, Auto VLAN
802.2 Logical Link Control
802.3 10BASE-T
802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
802.3ad Link Aggregation with LACP
802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)
802.3AX LAG Load Balancing
802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on management ports
802.3x Flow Control
802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) 
	

	Funkcjonalność warstwy III
	Obsługa protokołu routingu dynamicznego RIP1 oraz RIP2 , OSPF oraz BGP
Obsługa routingu statycznego 
Obsługa routingu dynamicznego
Obsługa minimum 50 interfejsów warstwy 3 (virtual IP)

Zgodność z protokołami:
1058 RIPv1 
2453 RIPv2 
2328 OSPFv2 
2740 OSPFv3 
2082 RIP-2 MD5 Auth 
	

	Funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania
	Obsługa  802.1x, Guest vlan i Mac Authentication Bypass
Obsługa mechanizmu Private VLAN
Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring
Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP 
Obługa minimum 100 list kontroli dostępu i 2000 reguł sumarycznie dla wszystkich list
Obsługa QoS
Obsługa  SNMP v1/2/3
Zarządzanie przez interfejs WWW
Obsługa Openflow 1.3
	

	Certyfikaty i standardy
	Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik: 
- posiadał deklarację CE
- jest zgodny z standardem RoHS
	

	Stakowanie
	Możliwość stakowania ze switchami Dell N3048EP-ON
W przypadku jeśli proponowany switch do stakowania wymaga dodatkowej karty rozszeżeń należy taką kartę dostarczyć wraz  ze switchem
	

	Dodatkowe wyposażenie
	- 2 wkładki 10Gb Ethernet SFP+ MMF LC 
- 2 wkładki 1GbE SFP MMF LC
- Kabel stakowy
- Kabel zasilający
- Szyny montażowe
	

	Inne
	Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 °C.
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



5. Oprogramowanie biurowe  30 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowany przez wykonawcę produkt, który nie może spełniać niższych wymagań niż wskazane przez Zamawiającego wymagania minimalne.


	Oprogramowanie
	Microsoft Office standard 2016 lub równoważny:

Warunki równoważności pakietu biurowego Office:
1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika
2. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych
3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
a. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B załącznika Nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247)
b. umożliwia wykorzystanie schematów XML
c. obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą B załącznika 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
d. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję szablonów.
e. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)
4. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
5. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a. Edytor tekstów
b. Arkusz kalkulacyjny
c. Narzędzie do tworzenia prezentacji i prowadzenia prezentacji.
d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

Edytor tekstów musi umożliwiać:
Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty
Musi posiadać licencję pozwalająca na zgodne z prawem wykorzystywanie tego produktu w jednostce budżetowej.
(Zamawiający posiada numer licencjobiorcy programu licencyjnego OPEN firmy Microsoft. Wyżej wymieniony numer zostanie udostępniony w przypadku zaproponowania w/w licencji dostawcy w celu dodania nowych licencji do istniejącego konta licencjobiorcy)
	

	Licencja
	wieczysta
	

	Kompatybilność z systemem operacyjnym
	Windows 10
	

	Propozycja wykonawcy
(Oprogramowanie)
	
	




6. Drukarka laserowa mono – 6 szt.
	[bookmark: _Hlk39576113]Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Rodzaj:
	monochromatyczna
	

	Obsługiwane formaty:
	A4
	

	Prędkość druku:
	min. 25 stron/min. (druk jednostronny
	

	Czas wydruku pierwszej strony:
	min. 10s
	

	Automatyczny druk dwustronny:
	Tak
	

	Interfejsy:
	USB, Ethernet
	

	Podajniki:
	uniwersalna na min. 50 arkuszy
szuflada na 250 arkuszy A4
	

	Rozdzielczość druku:
	1200x1200 dpi
	

	Technologia druku:
	PCL 6 lub emulacja
Postscript lub emulacja
	

	Sterowniki:
	Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012r2
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	



7. Drukarka laserowa mono – 2 szt.
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Rodzaj:
	monochromatyczna
	

	Obsługiwane formaty:
	A4
	

	Prędkość druku:
	min. 40 stron/min. (druk jednostronny
	

	Czas wydruku pierwszej strony:
	min. 8s
	

	Automatyczny druk dwustronny:
	Tak
	

	Interfejsy:
	USB, Ethernet 1Gb
	

	Podajniki:
	uniwersalna na min. 100 arkuszy
szuflada/szuflady na 1000 arkuszy A4
	

	Rozdzielczość druku:
	1200x1200 dpi
	

	Technologia druku:
	PCL 6 lub emulacja
Postscript lub emulacja
	

	Sterowniki:
	Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012r2
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	





8. KVM over IP 16 port. – 1 szt.
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Liczba zarządzanych komputerów/serwerów:
	min. 16
	

	Ilość portów LAN (RJ-45)
	1
	

	Rozdzielczość przesyłanego obrazu:
	min. 1600x1200
	

	Obsługiwane przeglądarki:
	min. Firefox, Chrome
	

	Okablowanie:
	Umożliwiające podłączenie 16 komputerów/serwerów (D-SUB i USB dla klawiatury i myszy)
	

	Wyposażenie dodatkowe:
	Umożliwiające montaż w szafie Rack 19’’
	

	Kompatybilność:
	Windows 7, Windows 10
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	



9. KVM over IP 8 port. – 1 szt.
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Liczba zarządzanych komputerów/serwerów:
	min. 8
	

	Ilość portów LAN (RJ-45)
	1
	

	Rozdzielczość przesyłanego obrazu:
	min. 1600x1200
	

	Obsługiwane przeglądarki:
	min. Firefox, Chrome
	

	Okablowanie:
	Umożliwiające podłączenie 8 komputerów/serwerów (D-SUB i USB dla klawiatury i myszy)
	

	Wyposażenie dodatkowe:
	Umożliwiające montaż w szafie Rack 19’’
	

	Kompatybilność:
	Windows 7, Windows 10
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	



10. Switch 8x1GB – 5 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Liczba portów
	min. 8
	

	Prędkość	
	10/100/1000 Mb/s dla wszystkich portów
	

	warstwa przełączania
	2
	

	Obudowa
	Metalowa
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



11. Zestaw mysz i klawiatura bezprzewodowa – 16 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Typ klawiatury
	Klasyczny (US) QWERTY
	

	Typ myszy
	uniwersalna 
	

	Rodzaj myszy
	optyczna
	

	Interfejs radiowy zestawu
	odbiornik 2.4 GHz lub 5 GHz USB
	

	Dodatkowe klawisze na klawiaturze
	klawiatura numeryczna
wyodrębnione klawisze strzałek, klawisze funkcyjne F1-F12 i blok 6 klawiszy w dwóch wierszach (insert, home itd.)
wyodrębnione klawisze multimedialne
	

	Konstrukcja klawiatury
	ciche klawisze
ergonomiczna
pełnowymiarowa
	

	Liczba przycisków myszy
	min. 3
	

	Rozdzielczość pracy myszy
	min. 1000dpi
	

	Rolka przewijania
	rolka z przyciskiem i skokiem
	

	Kolor
	czarny
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	




12. Pendrive 64GB – 20 szt.
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Pojemności: 
	min. 64GB
	

	Interfejs:
	min. USB 3.0
	

	Materiał wykonania: 
	metal
	

	Szybkość odczytu:
	min. 50MB/s
	

	Szybkość zapisu:
	min. 20MB/s
	

	Funkcje zabezpieczeń
	Szyfrowanie sprzętowe AES 128 bit lub lepsze, ochrona hasłem
	

	Dopuszczalne kolory obudowy:
	srebrny, czarny, szary
	

	Kompatybilność:
	Windows 7, Windows 8, Windows 10
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	



13. Hub USB 3.0 – 3 szt.
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych, jednak Zamawiający dopuszcza wymagania równoważne do wskazanych wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Liczba portów:
	min. 7szt.
	

	Rodzaj portów:
	USB-A 3.0
	

	Kompatybilność:
	USB 2.0/1.1
	

	Wyposażenie: 
	Kabel USB A-B, zasilacz min. 3A
	

	Kolor:
	Czarny
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	



14. Klawiatury – 20 szt.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Typ klawiatury
	Klasyczny (US) QWERTY
	

	Komunikacja z klawiaturą
	Przewodowa
	

	Dodatkowe klawisze na klawiaturze
	klawiatura numeryczna
wyodrębnione klawisze strzałek, klawisze funkcyjne F1-F12 i blok 6 klawiszy w dwóch wierszach (insert home itd.)
wyodrębnione klawisze multimedialne
	

	Konstrukcja klawiatury
	ciche klawisze
ergonomiczna
pełnowymiarowa
	

	Kolor
	Czarny
	

	Złącze
	USB
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



15. Myszy – 20 szt.
	[bookmark: _Hlk34816939]Parametry techniczne
	Parametry techniczne
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Rodzaj myszy
	Optyczna lub laserowa
	

	Komunikacja z myszą
	Przewodowa
	

	Rolka przewijania
	rolka z przyciskiem i skokiem
	

	Złącze
	USB
	

	Liczba przycisków
	min. 3 szt.
	

	Rozdzielczość pracy
	min. 1000dpi
	

	Kolor
	czarny
	

	Długość przewodu
	min. 1,8m
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



16. Dysk SSD  5 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Format szerokości
	2.5 cala
	

	Pojemność
	min. 1TB
	

	Interfejs
	SATA III (6 Gb/s)
	

	szybkość zapisu / odczytu
	min. 500 MB/s
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



17. CPen – 6 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Szybkość skanowania
	25 cm/s
	

	Wielkość odczytywanych czcionek
	Od 5 pt do 28 pt.
	

	Ilość miejsca na dysku
	Min 200 MB
	

	Rodzaj
	Piórowy
	

	Interfejs
	USB 2.0
	

	Zakres rozpoznawanych języków
	Min 180 języków
	

	Przewód od długości
	Min 1.5 metra
	

	Dopuszczalne kolory obudowy
	srebrny, czarny, szary,biały
	

	Kompatybilność
	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



18. Mysz pionowa – 2 szt.
	Parametry techniczne
	Parametry techniczne
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Rodzaj myszy
	Optyczna lub laserowa
	

	Rolka przewijania
	rolka z przyciskiem i skokiem
	

	Złącze
	USB
	

	Liczba przycisków
	min. 4 szt.
	

	Rozdzielczość pracy
	min. 1000dpi
	

	Kolor
	czarny
	

	Wysokość
	min 85mm
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



19. Uchwyt monitorowy – 7 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Kolor
	czarny
	

	Wielkość ekranu
	do min. 24’’
	

	Nośność
	min. 15kg
	

	Liczba monitorów
	2
	

	Standard VESA
	100x100
	

	Regulowana wysokość
	tak
	

	Regulacja pochylenia i obrotu
	tak
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



20. Dysk SATA m.2 – 3 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Format szerokości
	M.2 2280
	

	Pojemność
	min. 1TB
	

	Interfejs
	SATA III (6 Gb/s)
	

	Rodzaj kości pamięci
	TLC
	

	szybkość zapisu / odczytu
	min. 3000 MB/s
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



21. Pamięci SO-DIMM DDR4 – 6 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Standard
	SO-DIMM DDR4
	

	Pojemność pamięci:
	min. 16 GB
	

	Częstotliwość pracy:
	min. 2666 MHz 
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



22. Pamięci DIMM DDR4 – 4 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Standard
	DDR4
	

	Pojemność pamięci
	min. 16GB
	

	Inne cechy
	Pamięci tego samego typu co w komputerach z pozycji 1
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



23. Przejściówka USB-RS232(com) – 2 szt. 
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Typ
	Konwerter USB-COM (wtyk RS232)
	

	Obudowa
	- Wtyczki zintegrowane w jednej obudowie lub poprzez kabel
- Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych przejściówek
	

	Kompatybilność
	Windows 7, Windows 10
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



24. Przejściówka USB - serial RJ45 – 2 szt. 
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Typ
	Konwerter USB-COM (wtyk RJ45)
	

	Obudowa
	- Wtyczki połączone kablem
- Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych przejściówek
	

	Długość kabla
	min. 2,5m
	

	Kompatybilność
	Windows 7, Windows 10
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	





25. Przejściówka USB – SATA – 2 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Typ
	Konwerter USB-SATA
	

	Zastosowane interfejsy
	USB 3.0
SATA
	

	Kompatybilność
	Windows 7, Windows 10
	

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	



26. Patchcord 5m – 25 szt.
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Rodzaj kabla:
	patchcord
	

	Typ kabla:
	prosty
	

	Długość:
	min. 5m
	

	Złącza:
	z obu stron zakończony wtykiem RJ45 cat6
	

	Kategoria kabla
	6
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	




27. Patchcord 10m – 25 szt.
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Rodzaj kabla:
	patchcord
	

	Typ kabla:
	prosty
	

	Długość:
	min. 10m
	

	Złącza:
	z obu stron zakończony wtykiem RJ45 cat6
	

	Kategoria kabla
	6
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	



28. Kabel USB A/A 3m   50 szt.
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Rodzaj kabla:
	przedłużacz USB 3.0 A-A
	

	Długość:
	min. 3m
	

	Złącza:
	wtyczka USB A 3.0
gniazdo USB A 3.0
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	



29. Kabel DisplayPort – HDMI – 10 szt.
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Rodzaj kabla
	DisplayPort - HDMI
	

	Rodzaj wtyczek:
	męskie
	

	Długość kabla:
	min. 2m
	

	Pozostałe cechy:
	Obsługiwana rozdzielczość 1920x1080
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	



30. Płyty DVD  200 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Płyty CD-R
	Płyty DVD-R do jednokrotnego zapisu w pudełku standardowym lub slim
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	
	



31. Podkładka pod mysz i nadgarstek – 3 szt.
	Parametry techniczne
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Standardowa podkładka pod mysz z tworzywa sztucznego o wymiarach około 20x20cm o grubości nie przekraczającej 3mm. Wyposażona w ergonomiczną podpórkę pod nadgarstek
	
	

	Propozycja wykonawcy:
(producent, model)
	
	



Część II: Dostawa macierzy dyskowej i oprogramowania do wirtualizacji z instalacją

1. Macierz dyskowa 
	Parametry techniczne:
	Minimalne wymagania
	Proponowane przez Wykonawcę parametry techniczne, które nie mogą być gorsze od wskazanych przez Zamawiającego wymagań minimalnych
(należy wypełnić w przypadku innych rozwiązań niż wskazane w rubryce „minimalne wymagania”)

	Obudowa i konfiguracja 
	a. Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków HDD i SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami.
b. Architektura modułowa w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski.
c. Komplet komponentów do instalacji w standardowej szafie rack 19”.
d. Każdy skonfigurowany moduł/obudowa posiada układ nadmiarowy zasilania zapewniający ciągłą pracę macierzy bez ograniczeń czasowych i wydajnościowych w przypadku utraty nadmiarowości w danym układzie zasilania.
e. Obudowa posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy.
f. Możliwość rozbudowy i jednoczesnego podłączenia i używania modułów (tzw. „półek dyskowych”) dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski w co najmniej dwóch wariantach:
1. maksimum 2U przy gęstości upakowania min. 24 dyski 2,5” typu hotplug (z obsługą dysków SSD SAS DWPD3 o pojemności min. 800 GB każdy);
2. maksimum 2U przy gęstości upakowania min. 12 dysków 3,5” typu hotplug (z obsługą dysków SSD SAS DWPD3 o pojemności min. 800 GB każdy)
g. Możliwość jednoczesnego podłączenia i użycia dowolnego rodzaju i kombinacji półek dyskowych.
	g. 

	Dyski twarde, zarządzanie dyskami i danymi
	a. Możliwość instalacji dysków typu hot-plug w formacie 2,5” i 3,5”.
b. Obsługa przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. RAW) minimum 600 TB bez konieczności wymiany zainstalowanych kontrolerów.
c. Oferowana macierz musi umożliwiać instalację co najmniej 3 dodatkowych półek dyskowych po dostarczeniu minimalnej liczby dysków określonych w pkt. d).
d. Dostarczona macierz musi zawierać minimum:
· 2 dyski 3,5” SSD SAS o pojemności min. 960 GB DWPD 1, każdy skonfigurowane pod cache,
· 4 dyski 3,5” HDD SAS o pojemności min. 10 TB każdy i prędkości obrotowej min. 7.2k RPM każdy.
e. Oferowana macierz musi obsługiwać łącznie minimum 96 dysków wykonanych w technologii typu hot-plug bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami.
f. Macierz jest wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych.
g. Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach fizycznych co najmniej na poziomie RAID: 1,10,5,6 lub równoważne.
h. Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy wykonane są w technologii typu hot-plug i posiadają podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex.
i. Oferowana macierz wspiera poniższe dyski typu hot-plug:
· dyski elektroniczne SSD SAS o pojemności min. 800GB DWPD 3 oraz 960GB DWPD 1
· dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności min. 1.2TB i prędkości 10 tysięcy obrotów na minutę, 
· dyski mechaniczne HDD NL-SAS o pojemności min. 10TB i prędkości obrotowej minimum 7.2 tysięcy obrotów na minutę.
j. Obsługa dysków typu hot-plug SSD i HDD wyposażonych w porty SAS 12Gb/s.
k. Obsługa min. 96 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu (jeżeli obsługa przez macierz wymaganej ilości dysków SSD wymaga licencji lub elementów sprzętowych innych niż same półki dyskowe i dyski SSD oraz jeżeli jakiekolwiek funkcjonalności macierzy związane z obsługą dysków SSD wymagają dodatkowej licencji – wymagane jest dostarczenie takich licencji i elementów sprzętowych ze wsparciem na okres równy z wymaganą gwarancją na sprzęt.
l. Wsparcie dla mieszanej konfiguracji dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków typu hot-plug.
m. Możliwość skonfigurowania każdego zainstalowanego dysku typu hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybie dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID lub zapewnia możliwość skonfigurowania równoważnej przestrzeni zapasowej.
n. W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk.
o. Możliwość dokonywania w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupę dyskową.
p. Macierz wyposażona jest w system tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać min. 512 kopii migawkowych  jeżeli obsługa min. 512 kopii migawkowych wymaga dodania dodatkowej licencji, należy ją dostarczyć. 
q. Obsługa woluminów logiczna o maksymalnej pojemności 128TB.
	e. 

	Kontrolery i pamięci
	a. Kontrolery macierzy obsługują tryb pracy w układzie active-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami.
b. Każdy z kontrolerów macierzy posiada po minimum 6 GB pamięci podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache musi być identyczna dla wszystkich kontrolerów macierzy. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi.
c. Możliwość wymiany kontrolerów w trybie hot-swap  w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia.
d. Dla obsługi operacji blokowych I/O kontrolery macierzy wspierają protokół transmisji: SAS 12Gb/s.
e. Macierz obsługuje rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu poprzez wykorzystanie pojemności dysków SSD o min. 800GB DWPD 3 oraz 960GB DWPD 1 dla każdego kontrolera.
f. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyskach, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów, muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania.
g. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 72h.
	h. 

	Thin Provisioning oraz migracja danych w obrębie macierzy
	a. Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności urządzenia.
b. Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć.
	c. 

	Interfejsy, porty
	a. Minimum 2 porty iSCSI 10Gb SFP+ przypadające na każdy z kontrolerów, tj. łącznie 4 na macierz wyposażoną w 2 kontrolery.
b. Macierz dyskowa musi posiadać dedykowane minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujące połączenia z prędkością 1Gb/s dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy po 1x RJ 45 na kontroler.
	c. 

	Zarządzanie i serwis
	a. Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą odbywa się w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 
b. Zdalne zarządzanie macierzą odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji na stacji administratora.
c. Wbudowane oprogramowanie macierzy obsługuje połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL lub TLS v1.2 dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI bez możliwości wykorzystania technologii Flash przy wykorzystaniu www.
d. Macierz umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego, kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych SAS dla podłączonych serwerów.
	e. 

	Kable połączeniowe
	a. 2 kable zasilające z wtyczką C13-C14 
b. 2 kable RJ45-RJ45 kat. 6 o długości min. 2m
	c. 

	Wspierane oprogramowanie 
	a. Windows Server min. 2016, 2019, 2019 Hyper-V
b. VMware vSphere min. 6.5, 6.7
	c. 

	Dodatkowe funkcjonalności
	a. Oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń iSCSI.
b. Wsparcie mechanizmów QoS (ang. Quality of Services) 
c. Wsparcie dla mechanizmów Offloaded Data Transfer i Space Reclamation.
d. Obsługa mechanizmów Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. Jeżeli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej macierzy.
	e. 

	Gwarancja producenta
	a. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
b. Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.
c. Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. 
d. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta.
e. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.
f. Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa).
g. Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom.
h. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania.
i. Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do serwera/macierzy na etapie jego produkcji.
j. Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego.
k. Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki.
l. Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu.
m. Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów.
n. Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta.
o. Producent macierzy musi umożliwiać skuteczne usunięcie awarii wszystkich komponentów macierzy, włącznie z uszkodzonymi dyskami. 
p. Na min. 3 dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania.
	q. 

	Gwarancja
	min. 36 miesięcy.
r. W okresie trwania gwarancji uszkodzony dysk twardy będzie wymieniany bezpłatnie na nowy po przekazaniu przez Zamawiającego numeru seryjnego dysku (uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego).

Gwarancja 8x5 NBD (Next Buissnes Day), która oznacza gwarancję serwisową, gdzie Zamawiający może zgłaszać awarię w dni robocze przez 8 godzin w ciągu dnia pracy z rozwiązaniem problemu na następny dzień roboczy. Przez rozwiązanie problemu Zamawiający rozumie przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu (wszystkich elementów) do stanu z przed awarii.

	s. 

	Propozycja wykonawcy
(producent, model)
	t. 
	u. 


Wykonawca musi przeprowadzić instalację i uruchomienie macierzy w siedzibie zamawiającego (wykonać połączenie do sieci lokalnej i serwerów wymienionych w pkt 2.1).

2. oprogramowanie do wirtualizacji

2.1. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać licencje na dwa czteroprocesorowe serwery i utworzyć z nich klaster. Serwery: 
Dell PowerEdge R940xa 4xXeon Gold 5118
IBM SystemX3850 4xXeon E7-4809v3.
2.2. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.
2.3. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
2.4. Pojedynczy klaster może się skalować do 64 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji.
2.5. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 576 logicznych wątków oraz do 12 TB pamięci fizycznej RAM.
2.6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych.
2.7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB.
2.8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM.
2.9. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.
2.10. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe.
2.11. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
2.12. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
2.13. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.
2.14. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, Oracle Enterprise Linux, Debian GNU/Linux, CentOS, FreeBSD,  CoreOS, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X.
2.15. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
2.16. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 
2.17. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. Dostęp do konsoli może być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu HTML5.
2.18. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. 
2.19. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
2.20. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
2.21. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
2.22. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. Mechanizm ten jest elementem składowym rozwiązania i nie wymaga dodatkowej licencji na system operacyjny.
2.23. Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. Mechanizm zapewnia możliwość wykonywania spójnych kopii zapasowych serwerów aplikacyjnych (Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server) oraz replikację kopii zapasowych.
2.24. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych.
2.25. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie.
2.26. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi. Mechanizm powinien umożliwiać realizację co najmniej 2 takich procesów przenoszenia jednocześnie.
2.27. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 
2.28. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim pracowały, były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Mechanizm ten umożliwia zabezpieczenie maszyn wirtualnych wyposażonych w minimum 2 wirtualne procesory.
2.29. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.
2.30. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.
2.31. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).

3. Wykonawca musi uruchomić oprogramowanie na serwerach z punktu 2.1, wykonać połączenie do zainstalowanej macierzy z punktu 1 i przenieść 10 wirtualnych systemów z dotychczasowego środowiska VMware ESXi, 6.0.0.
4. Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu wsparcia technicznego, które polega na pomocy technicznej i aktualizacjach systemu przez Wykonawcę przynajmniej na okres 12 miesięcy.


Część III: Oprogramowanie zarządzające z wdrożeniem.

Oprogramowanie wspomagające pracę administratorów w zarządzaniu stacjami roboczymi i urządzeniami mobilnymi. 

Licencja na 12 miesięcy i min. 130 urządzeń
 
1. Kluczowe funkcjonalności
1.1. System musi umożliwiać instalację na systemie operacyjnym Windows (wersja co najmniej 2008).
1.2. Dostęp do systemu jest zapewniony za pośrednictwem konsoli webowej bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów.
1.3. System działa agentowo.
1.4. System ma możliwość instalacji wersji 32bit oraz 64bit.
1.5. System obsługuje bazy danych Postgres lub MS SQL jako instancje do przechowywania danych.
1.6. System posiada wbudowane funkcjonalności wykonywania backupu bazy danych, odtworzenia bazy danych, zmiany bazy danych.
1.7. System posiada interfejs programowania aplikacji API pozwalający na integrację z innymi systemami.
1.8. System posiada możliwość zarządzania urządzeniami z systemami Windows (Vista i wyższe), Linux (Ubuntu 10.04, Debian 7, Linux Mint 13, OpenSuse 11), Android (wersja 4.0 i wyższe), IOS (wersja 4.0 i wyższe).
1.9. System posiada funkcje Geofencing.

2. Możliwości oprogramowania
2.1. System rozpoznaje stacje robocze w ramach Active Directory oraz Workgroup.
2.2. System umożliwia dodawanie załączników takich jak faktury, gwarancje w dowolnym formacie.
2.3. System umożliwia instalację i deinstalację aplikacji z indywidualnymi ustawieniami dla pojedynczych stacji, określonych grup roboczych, użytkowników lub grup użytkowników.
2.4. System umożliwia tworzenie list aplikacji, które będą mogły być instalowane przez samego użytkownika z poziomu stacji roboczej, tzw. Portal samoobsługowy.
2.5. System posiada wbudowane funkcje zarządzania i wdrażania łat systemowych i ServicePack na stacjach roboczych oraz serwerach, w szczególności musi rozpoznawać sekwencje instalacji.
2.6. Funkcje wdrażania łat obejmują co najmniej oprogramowanie: systemy operacyjne Windows: Vista, 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016, Microsoft Office, Google Chrome, Opera, Skype, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Shockwave Player, Adobe Flash Player, Java.
2.7. System posiada możliwość włączenia opcji testowania i zatwierdzania poprawek na wybranej grupie komputerów testowych przed instalacją poprawek w całym środowisku produkcyjnym.
2.8. System posiada wbudowane narzędzia rozpoznawania podatności stacji roboczych na zagrożenia w oparciu o brakujące łaty systemowe.
2.9. Architektura systemu umożliwia zarządzanie stacjami roboczymi w sieci LAN, WAN bezpośrednio z poziomu serwera centralnego.
2.10. System posiada wbudowane narzędzia zarządzania zasobami IT, w szczególności rozpoznaje komponenty sprzętowe oraz oprogramowanie zainstalowane na stacjach roboczych.
2.11. System posiada wbudowane narzędzia zdalnego dostępu (sesji) z wykorzystaniem technologii ActiveX, HTML 5, z możliwością uzyskania potwierdzenia użytkownika oraz ma możliwość włączenia opcji nagrywania tych sesji.
2.12. System umożliwia wdrażanie polityk konfiguracji dla systemów Windows, w szczególności polityk dostępu do interfejsu USB, zużycia energii, konfiguracji drukarek i przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Microsoft Edge. 
2.13. Konfiguracja polityk dostępu do USB umożliwia blokowanie co najmniej poniższych typów urządzeń, a także ma możliwość wykluczania z listy zablokowanych konkretnych urządzeń o danym identyfikatorze urządzenia lub danego dostawcy, a dla dysków przenośnych tych, które są szyfrowane za pomocą rozwiązania BitLocker:
Mysz, stacja dysków (takie jak napędy USB, zewnętrzne dyski twarde), CD ROM, urządzenia przenośne (takie jak telefony komórkowe, kamery cyfrowe i przenośne odtwarzacze multimedialne), bluetooth, obraz (takie jak kamery USB i skanery), drukarka, Urządzenia USB Apple (iPhone, łączące się z programem iTunes).
2.14. System posiada wbudowane narzędzia systemowe umożliwiające zdalne uruchomianie stacji roboczych, zdalne zamykanie stacji roboczych, skanowanie, czyszczenie i defragmentację dysków.
2.15. System posiada rozbudowany system zarządzania użytkownikami z podziałem na administratora, audytora, gościa, menadżera zasobów, menadżera łat, z możliwością dodawania nowych ról z określonymi uprawnieniami.
2.16. System posiada możliwość dodania nowego użytkownika systemu z uwierzytelnianiem lokalnym lub Active Directory wraz z obsługą SSO oraz przy wykorzystaniu autoryzacji SAML.

3. Funkcjonalności dodatkowe
3.1. Zintegrowanym rozwiązaniem do samoobsługowego zarządzania:
· resetowanie hasła - z poziomu modułu GINA/Credential Provider Windows, 
· aktualizacji przez pracowników informacji osobistych w AD np. numerów telefonów,
3.2. System działa w formie aplikacji Internetowej.
3.3. System działa na systemach z rodziny Windows.
3.4. System działa na pojedynczej bazie danych PostgreSQL lub MSSQL.
3.5. System posiada wbudowane skryptu, które pozwalają na: 
· backup bazy danych, 
· odtworzenie bazy danych, 
· zmianę bazy danych.
3.6. System używa jednego konta do połączenia z domeną.
3.7. System umożliwia podłączenie innych aplikacji, w celu autentykacji SSO, poprzez protokół SAML, w tym wszystkie aplikacje będą wyświetlane w interfejsie graficznym aplikacji.
3.8. System umożliwia konfigurację uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA).
3.9. Aplikacja obsługuje języki: Angielski, Polski.
3.10. System umożliwia notyfikowanie użytkowników o fakcie: 
· wygaśnie hasła za x dni, 
· resetu hasła, 
· odblokowania konta, 
· zmiany hasła, 
· samodzielnej aktualizacji danych
3.11. System pozwala na konfigurację notyfikacji, w zależności od OU/Grupy.
3.12. System pozwala na wysyłanie notyfikacji za pomocą e-mail'a, jak i SMS’a.
3.13. System umożliwia rejestrowanie pytań i odpowiedzi, a w szczególności:
· wysyłać powiadomienia do użytkowników z prośbą o zdefiniowanie pytań kontrolnych w systemie
· wysyłać przypomnienia o rejestracji pytań poprzez wyszukiwanie niezarejestrowanych użytkowników i kojarzenie ich konta ze skryptem logowania, który przypomina o rejestracji przy każdym logowaniu do sieci
· rejestrowanie pytań i odpowiedzi dla wielu użytkowników z wykorzystaniem pliku csv.
3.14. System umożliwia skonfigurowanie modułu GINA/Credential Provider dla stacji roboczych użytkowników w celu resetowania hasła i odblokowania konta za pomocą ekranu logowania, a w szczególności:
· pozwalać na instalację modułu GINA/CP bezpośrednio z aplikacji
· pozwalać tworzenie harmonogramu instalacji.
3.15. System umożliwia tworzenie raportów, i posiada wbudowane raporty dotyczące:
· ogólne raporty w czasie rzeczywistym: zablokowani użytkownicy, użytkownicy których hasła wygasły, hasła użytkowników które wkrótce wygasną
· raporty audytowe: raport z audytu zresetowanych haseł, raport z audytu odblokowanych kont, raport z audytu samodzielnych uaktualnień, raport z audytu zmian hasła, nieudane próby odpowiedzi na pytania zabezpieczające
· raporty z rejestracji: raport o zarejestrowanych użytkownikach, raport o niezarejestrowanych użytkownikach, raport o pytaniach i odpowiedziach zabezpieczających.
3.16. System obsługuje autoryzację użytkownika końcowego poprzez:
· pytania zabezpieczające
· Microsoft Authenticator(TOTP)
· Google Authenticator
· e-mail
· SMS.
3.17. System posiada aplikację na platformy mobilne, celem weryfikacji użytkownika.



Załącznik nr 5 do SIWZ

	





         pieczęć przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE
wynikające z art. 24 ust. 11 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………..……………......................
Adres korespondencyjny …………………………………………………………………………………..
Województwo: ………………………………………. Powiat ………………………………...................
TEL./FAX: ……………………………………………………………………………………..………….
REGON: ……………………………………….......... NIP: ……………………………………..……….
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy  Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: 
- nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1667).
- należę * do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1667) i przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wypełnić poniższą tabelę.

	L.p.
	Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.

	1.
	

	2.
	

	Itd.
	



Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
..............................................................
Data i podpis osoby uprawnionej do występowania
 w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 6 do SIWZ
	




	pieczęć przedsiębiorcy



WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
w postępowaniu na Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Rady Sądownictwa

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać cześć przedmiotu zamówienia, której oferta dotyczy)

Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy (wykonujemy) co najmniej dwa zamówienia, każde o wartości nie mniejszej niż wartość wskazana przez Zamawiającego w warunku dla danej części przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami Rozdziału VI. A pkt. 1.1 SIWZ, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi udzielanego zamówienia, opisane w tabeli poniżej:

	
	Zamówienie nr 1
	Zamówienie nr 2

	1.
	Opis zamówienia

	
	

	2.
	Podmiot na rzecz którego zostało wykonane / jest wykonywane zamówienie
	
	

	3.
	Data/okres realizacji zamówienia

	
	

	4.
	Wartość zamówienia

	
	



Do niniejszego załącznika nr 6 należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.
Dowodami określającymi czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w rozumieniu § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) są:
· referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, dostawy które są wykonywane,
·  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższych dokumentów, dowodem określającym czy dostawy zostały wykonane będzie oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.




...............................................................
Data i podpis osoby uprawnionej 
do występowania w imieniu Wykonawcy
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